NL 103

Скамья для пресса регулируемая

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама скамьи | 1 шт. |
|  | Мягкий упор под ноги | 1 шт. |
|  | Лежак | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 | 4 шт. |
|  | Болт М10х50 | 2 шт. |
|  | Болт М10х70  | 3 шт. |
|  | Шайба D10  | 7 шт. |
|  | Шайба D10 увеличенная | 2 шт. |
|  | Валик | 2 шт. |
|  | Заглушка наконечника валика | 2 шт. |
|  | Наконечник для валика | 2 шт. |
|  | Сквозной наконечник для валика | 2 шт. |

1. К раме (1) прикрутите лежак (3) и мягкий упор (2) комплектами крепежа: болт М10х70 (6); шайба D10 (7); болт М10х20 (4), шайба D10 (7), соответственно. Затем с обеих сторон наденьте внутренний наконечник валика (12), валик (9), внешний наконечник валика (11), прикрутите его комплектом крепежа: болт М10х50 (5); шайба D10 усиленная (8), затем во внешний наконечник (11) вставьте заглушку (10). (рис.1).



Рис.1