
NL 104

Скамья горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама основания | 1 шт. |
|  | Лежак | 1 шт. |
|  | Болт М10х70 | 3 шт. |
|  | Шайба D10 | 3 шт. |

1. К раме основания (1) прикрутите лежак (2) комплектом крепежа: болт М10х70 (3); шайба D10 (4) (рис.1).




Рис.1