NL 107

Римский стул

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Кол-во |
| 1 | Рама | 2 |
| 2 | Парта | 1 |
| 3 | Спинка | 1 |
| 4 | Валик | 2 |
| 5 | Ручка | 2 |
| 6 | Болт М10х55 | 2 |
| 7 | Болт М10х50 | 4 |
| 8 | Шайба D10 плоская | 4 |
| 9 | Шайба D10 усиленная | 2 |
| 10 | Заглушка наконечника валика | 2 |
| 11 | Наконечник валика | 4 |

1. На раму (1) надеваются валики (4) с наконечниками (11) и фиксируются двумя усиленными шайбами D10 (9) и двумя болтами М10х55 (6), после в наконечники (11) вставляются заглушки (10). Так же на раму (1) надеваются две ручки (5). (Рис. 1).




Рис.1

1. На втором этапе к раме (1) прикручиваются спинка (3) и парта (2), комплектом крепежа из болтов М10х50 (7) через шайбы D10 (8). (Рис. 2).




Рис.2