NL 202

Стойка для

гантелей 2-хярусная

на 10 пар

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама  | 2 шт. |
|  | Рамка | 2 шт. |
|  | Болт М10х125 | 8 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 8 шт. |
|  | Шайба D10 | 16 шт. |

1. К рамам (1) прикрутите рамки (2) комплектом крепежа: болт М10х125 (3); гайка М10 (4), шайба D10 (5 (рис.1).



Рис.1