NL 308

Верхняя тяга

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама тяги | 1 шт. |
|  | Рама сиденья | 1 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Мягкий упор | 1 шт. |
|  | Накопитель на рычаг | 2 шт. |
|  | Ось накопителя | 2 шт. |
|  | Болт М10х20 | 2 шт. |
|  | Болт М10х30 | 2 шт. |
|  | Болт М10х50 | 2 шт. |
|  | Болт М10х70 | 4 шт. |
|  | Болт М16х40 | 2 шт. |
|  | Винт М10х30 внутр.шестигранник | 2 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 2 шт. |
|  | Шайба D10  | 8 шт. |
|  | Шайба D10 усиленная | 2 шт. |
|  | Шайба D16 | 2 шт. |
|  | Валик | 2 шт. |
|  | Заглушка наконечника валика | 2 шт. |
|  | Наконечник для валика | 2 шт. |
|  | Накопитель для дисков | 4 шт. |
|  | Сквозной наконечник для валика | 2 шт. |

1. К раме тяги (1) прикрутите раму сиденья (2) комплектами крепежа: болт М10х20 (7), шайба D10 (14); болт М10х70 (10), гайка М10 самоконтрящаяся (13); шайба D10 (14). Затем, в раму тяги (1) вкрутите накопители для дисков (20). Следом, на рычаг прикрутите накопители (5) при помощи оси (6), винта М10х30 внутр. шестигранник (12), болта М16х40 (11) и шайбы D16 (16) (Рис.1).



Рис.1

1. На раму сиденья (2) прикрутите сиденье (3) и мягкий упор (4) комплектами крепежа: болт М10х30 (8), шайба D10 (14); болт М10х70 (10), шайба D0 (14), соответственно. На регулировку наденьте внутренний наконечник валика (21), валик (17), внешний наконечник валика (19), прикрутите его комплектом крепежа: болт М10х50 (9); шайба D10 усиленная (15), затем во внешний наконечник (19) вставьте заглушку (18). (Рис.2).



Рис. 2