
IK 32 Биотонус


(инструкция)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IK 907sp Ручка тяги закрытая | 2 шт. |
|  | Рама | 1 шт. |
|  | Направляющая | 2 шт. |
|  | Втулка центрирующая | 2 шт. |
|  | Уголок для крепления к стене | 4 шт. |
|  | Болт М10х50 | 4 шт. |
|  | Болт М10х60 | 4 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 4 шт. |
|  | Зажим для троса «Duplex» | 2 шт. |
|  | Карабин пожарный 8х80 тип С | 2 шт. |
|  | Коуш стальной | 2 шт. |
|  | Шайба D10 | 8 шт. |
|  | Грузоблок 5 кг- верхний груз | 1 шт. |
|  | Груз | По заказу |
|  | Демпфер | 2 шт. |
|  | Колпак декоративный М10 S-17 | 22 шт. |
|  | Стопор троса | 2 шт. |
|  | Фиксатор для грузоблоков | 1 шт. |
|  | Трос металлополимерный ПР 6,0 (черный) L=4,8 м | 1 шт. |

Шаг 1



Шаг 2

