NL 305

Стан для приседаний

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама стана | 2 шт. |
|  | Перемычка сверху | 1 шт. |
|  | Перемычка снизу | 1 шт. |
|  | Ловушка | 2 шт. |
|  | Болт М10х125 | 14 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 14 шт. |
|  | Шайба D10  | 28 шт. |
|  | Накопитель для дисков | 8 шт. |

1. Скрутите между собой рамы стана (1) перемычками сверху, снизу (2,3) и комплектом крепежа: болт М10х125 (5); гайка М10 самоконтрящаяся (6), шайба D10 (7) (рис.1).



Рис.1

1. К рамам стана (1) прикрутите ловушку (4) комплектом крепежа: болт М10х125 (5); гайка М10 самоконтрящаяся (6), шайба D10 (7); затем вкрутите накопители (8) с двух сторон рамы (Рис.2).



Рис. 2