
IK 02

Верхняя тяга

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Упорная труба | 1 шт. |
|  | Рама под грузоблоки | 1 шт. |
|  | Рама сиденья | 1 шт. |
|  | Регулировка валиков | 1 шт. |
|  | Ручка тяги | 1 шт. |
|  | Направляющая | 2 шт. |
|  | Сиденье 250х200х600 | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 | 2 шт. |
|  | Болт М10х30 | 2 шт. |
|  | Болт М10х50 | 4 шт. |
|  | Болт М10х65 | 3 шт. |
|  | Болт М10х70 | 2 шт. |
|  | Болт М10х100 | 4 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 8 шт. |
|  | Зажим троса "Duplex" | 2 шт. |
|  | Карабин 8х80 тип С | 2 шт. |
|  | Коуш стальной для троса | 2 шт. |
|  | Трос металлополимерный ПР 6,0, цвет черный | 1 шт. |
|  | Фиксатор для грузоблоков | 1 шт. |
|  | Шайба D10 | 15 шт. |
|  | Шайба D10 усиленная | 2 шт. |
|  | Валик | 2 шт. |
|  | Верхний груз | 1 шт. |
|  | Грузоблоки 5 кг | 17 шт. |
|  | Демпфер с гайкой | 2 шт. |
|  | Колпак декоративный для гайки М10 S-17 (ПВХ) | 25 шт. |
|  | Ограничитель троса | 2 шт. |
|  | Втулка центрирующая | 2 шт. |

1. К раме грузоблоков (2) прикрутите демпфера (25) комплектом крепежа: болт М10х50 (10), шайба D10 (20); в демпфера (25) вставьте направляющие (6), наклонив направляющие, поочередно наденьте грузоблоки 6 кг – 17 шт. (24); следом наденьте верхний груз с флейтой (23); сверху на направляющие (6) наденьте центрирующие втулки (28). Затем через отверстия в раме (2) вкрутите во втулки (28) комплект крепежа: болт М10х50 (10); шайба D10 (20). При помощи фиксатора (19) установите необходимую Вам нагрузку (рис.1).




Рис.1

1. К раме грузоблоков (2) прикрутите раму сиденья (3) комплектом крепежа: болт М10х100 (13), гайка М10 (14), шайба D10 (20). Далее к обеим рамам (2,3) прикрутите Упорную трубу (1) сверху комплектом крепежа: болт М10х30 (9), гайка М10 (14), шайба D10 (20); снизу – болт М10х70 (12), гайка М10 (11), шайба D10 (20) (рис.2).




Рис.2

1. Оттяните замок на раме сиденья (3), вставьте регулировку (4). По обе стороны на регулировку (4) наденьте валики (22) и закрепите их комплектом крепежа: болт М10х20 (8) и шайба усиленная D10 (21). К раме сиденья (3) прикрутите сиденье (7) комплектом крепежа: болт М10х65 (11), шайба D10 (20) (рис.3).




Рис.3

1. Возьмите один свободный конец троса (18), проденьте его через ограничитель (27); затем вложите трос в зажим Duplex (15), обогнув два болта с одной стороны; далее оберните трос вокруг коуша (17) и вернитесь в зажим (15), снова обогнув болты, но с другой стороны. Затяните как можно сильнее планку зажима. При помощи карабина (16) сцепите верхний груз и зафиксированный конец троса. Затем протяните трос (18), как указано на схеме, и с другим свободным концом проделайте аналогичные операции; зафиксированный конец троса скрепите с ручкой тяги (5) при помощи карабина (16) (рис.4).

*Примечание: Для более надежного крепления рекомендуется зачищать часть троса, которая будет фиксироваться метизами (коуш (17), зажим «Duplex» (15)).*





Рис.4