IK 102

Скамья регулируемая для пресса

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Верхняя рама | 1 шт. |
|  | Нижняя рама | 1 шт. |
|  | Регулировка | 1 шт. |
|  | Валик | 4 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 | 8 шт. |
|  | Болт М10х60 | 3 шт. |
|  | Шайба D10 | 5 шт. |
|  | Шайба D10 увеличенная | 1. шт. |


1. Сиденье прикрутить к нижней раме с помощью крепежного комплекта болт М10х60 (7), шайба D10 (8) (Рис.1). Установить валики (4) на верхней раме с помощью крепёжного комплекта: болт М10х20 (6), шайба D10 (8). (Рис.1)

Рис.1