IK 106

Скамья Скотта

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама сиденья | 1 шт. |
|  | Рама упора рук | 1 шт. |
|  | Регулировка сиденья | 1 шт. |
|  | Упор для рук  | 1 шт. |
|  | Ловушка грифа | 2 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 | 8 шт. |
|  | Болт М10х100 | 2 шт. |
|  | Винт М10х50 | 3 шт. |
|  | Гайка М10 | 8 шт. |
|  | Шайба D10  | 12 шт. |

1. Скрутите раму сиденья (1) и раму упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (8), болт М10х100 (9), гайка М10 (11), шайба D10 (12) (Рис.1). Оттяните ручку на раме сиденья (1) и вставьте регулировку сиденья (3), опустите до нужного уровня и отпустите ручку (Рис. 1).

****

Рис.1

1. Прикрутите ловушки грифа (5) к раме упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (8), гайка М10 (11), шайба D10 (12) (Рис. 2). Прикрутите сиденье (6) к регулировке сиденья (3) с помощью крепежного комплекта: болт М10х20 (7), шайба D10 (12) (Рис.2). Прикрутите упор для рук (4) к раме упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (8), шайба D10 (12) (Рис.2).



Рис. 2