IK 205

Стан для приседаний

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Накопитель | 2 шт. |
|  | Перемычка | 1 шт. |
|  | Перемычка задняя | 1 шт. |
|  | Рама боковая левая | 1 шт. |
|  | Рама боковая правая | 1 шт. |
|  | Ловушка | 4 шт. |
|  | Болт М10х60 | 12 шт. |
|  | Болт М10х100 | 6 шт. |
|  | Гайка М10 | 22 шт. |
|  | Гайка М16 | 2 шт. |
|  | Шайба D10 | 22 шт. |
|  | Шайба D16 | 2 шт. |


1. Скрутите боковые рамы левую (4) и правую (5) с перемычкой(2) и задней перемычкой(3) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (7), болт М10х100 (8), гайка М10 (9), шайба D10 (11) (Рис.1). 

Рис.1


1. Прикрутите ловушки (6) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (7), гайка М10 (9), шайба D10 (11) (Рис.2) Прикрутите накопители (1) с помощью крепежного комплекта: гайка М16 (10), шайба D16 (12) (Рис.2). 

Рис 2.