IK 213

Стойка для проф. Гантель на 12 пар горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама стойки  | 2 шт. |
|  | Стойка боковая | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 8 шт. |
|  | Гайка М10 DIN 934 оц. | 8 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 8 шт. |

1. Соедините боковые стойки (2) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 (4); шайба D10 (5) и двух рам стойки (1).



Рис.1