IK 214

Стойка для проф. гантель на 15 пар горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ножка стойки | 3 шт. |
|  | Рама на 15 пар | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 12 шт. |
|  | Гайка М10 DIN 934 оц. | 12 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 12 шт. |

1. Прикрепите рамы на 15 пар (2) к ножкам стойки (1) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 (4); шайба D10 (5).



Рис.1