IK 224

Стойка для гексагональных гантелей, горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стойка | 3 шт. |
|  | Рама под гантели | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 12 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся DIN 985 оц. | 12 шт. |
|  | Шайба D10 плоская DIN 125 оц. | 12 шт. |

1. Соедините ножки стойки (1) с рамами под гантели (2) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 самоконтрящаяся (4); шайба D10 плоская (5).



Рис.1