
IK 303

Рама для приседаний

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перемычка сверху | 1 шт. |
|  | Перемычка снизу | 1 шт. |
|  | Рама боковая левая | 1 шт. |
|  | Рама боковая правая | 1 шт. |
|  | Турник | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Болт М10х100 DIN 933 оц. | 12 шт. |
|  | Гайка М10 DIN 934 оц. | 12 шт. |
|  | Шайба D10 плоская DIN 125 оц. | 14 шт. |

1. При помощи перемычки сверху (1); перемычки снизу (2); турника (5) и комплекта крепежа: болт М10х20 (6); болт М10х100 (7); гайка М10 (8); шайба D10 плоская (9) соедините раму боковую левую (3) и раму боковую правую (4)




Рис.1