
IK 304

Пресс-брусья профессиональные

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перемычка верхняя | 1 шт. |
|  | Перемычка нижняя | 1 шт. |
|  | Подлокотник | 2 шт. |
|  | Рама боковая левая | 1 шт. |
|  | Рама боковая правая | 1 шт. |
|  | Спинка | 1 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 6 шт. |
|  | Болт М10х100 DIN 933 оц. | 10 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся DIN 985 оц. | 10 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 16 шт. |

1. Соедините раму боковую левую (4) и раму боковую правую (5) при помощи перемычки верхней (1); перемычки нижней (2) и комплекта крепежа: болт М10х100 (8); гайка М10 самоконтрящаяся (9); шайба D10 (10).




Рис.1

1. При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (7); шайба D10 (10) прикрепите подлокотники (3) раме боковой левой (4) и раме боковой правой (5). При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (7); шайба D10 (10) прикрепите спинку (6) к перемычке верхней (1).




Рис.2