IK 306

Римский стул (инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама  | 1 шт. |
|  | Регулировка  | 1 шт. |
|  | Валик | 4 шт. |
|  | Сиденье  | 1 шт. |
|  | Сиденье малое | 2 шт. |
|  | Болт М10х20 | 6 шт. |
|  | Болт М10х60 | 3 шт. |
|  | Шайба D10  | 5 шт. |
|  | Шайба D10 увеличенная | 4 шт. |
|  | Шарообразная ручка М8 | 1 шт.  |

1. Скрутите раму (1) сиденье(4) и малое сиденье (5) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (7), болт М10х20 (6), шайба D10 (7) (Рис.1). Оттяните ручку на раме (10) и вставьте регулировку (2), опустите до нужного уровня и отпустите ручку (Рис. 1). Наденьте на регулировку (2) валики (3) и скрепите с помощью крепежного комплекта: болт М10х20 (6), шайба D10 увеличенная (9). (Рис.1)

****

Рис.1