
IK 308

Т-тяга

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Накопитель | 1 шт. |
|  | Рама тяги | 1 шт. |
|  | Пластина для ног | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 603 оц. | 4 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся DIN 985 оц. | 4 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. Прикрепите пластины для ног (3) к раме тяги (2) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (4); гайка М10 самоконтрящаяся (5); шайба D10 (6). Вкрутите накопитель (1) в раму тяги (2).




Рис.1