IK 313

Гакк-машина

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лежак  | 1 шт. |
|  | Накопитель | 1 шт. |
|  | Накопитель D50 | 2 шт. |
|  | Подлокотник | 2 шт. |
|  | Рама гакк-машины | 1 шт. |
|  | Лист упорный | 1 шт. |
|  | Ось под накопитель | 1 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 6 шт. |
|  | Болт М10х60 с кв. подгол. DIN 603 оц. | 4 шт. |
|  | Винт М10х30 вн. шестигр. DIN 912 оц. | 2 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся DIN 985 оц. | 4 шт. |
|  | Гайка М16 DIN 934 оц. | 1 шт. |
|  | Шайба D10 плоская DIN 125 оц. | 10 шт. |
|  | Шайба D16 плоская DIN 125 оц. | 1 шт. |

1. При помощи комплекта крепежа: гайка М16 (12); шайба D16 плоская (14) присоедините накопитель (2) к раме гакк-машины (5). При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 с кв. подгол. (9); гайка М10 самоконтрящаяся (11); шайба D10 плоская (13) прикрепите лист упорный (6) к раме гакк-машины (5). При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (8); шайба D10 плоская (13) прикрепите лежак (1) и подлокотники (4) к раме гакк-машины (5). Закрепите накопители D50 (3) на раме гакк-машины (5) при помощи винта М10х30 вн. шестигр. (10) и оси под накопители (7).



Рис.1