IK 316

Дельта-машина

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Накопитель | 2 шт. |
|  | Подлокотник | 2 шт. |
|  | Рама дельта-машины | 1 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Болт М10х70 DIN 933 оц. | 4 шт. |
|  | Гайка М16 DIN 934 оц. | 2 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 6 шт. |
|  | Шайба D16 DIN 125 оц. | 2 шт. |

1. При помощи комплекта крепежа: болт М10х70 (6); шайба D10 (8) прикрепите подлокотники (2) к раме дельта-машины (3). При помощи комплекта крепежа: болт М10х20 (5); шайба D10 (8) прикрепите сиденье (4) к раме дельта-машины (3). При помощи комплекта крепежа: гайка М16 (7); шайба D16 (9) присоедините накопители (1) к раме дельта-машины (3).



Рис.1