NL 307

Рычажная тяга

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама тяги | 1 шт. |
|  | Накопитель | 2 шт. |
|  | Ось накопителя | 2 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Упор в грудь | 1 шт. |
|  | Болт М10х25 | 4 шт. |
|  | Болт М16х40 | 2 шт. |
|  | Винт М10х30 вн.шестигранник | 2 шт. |
|  | Шайба D10 | 4 шт. |
|  | Шайба D16 | 2 шт. |

1. К рычагам на раме (1) прикрутите накопитель (2) при помощи оси (3) и комплекта крепежа: винт М10х30 (8), болт М16х40 (7), шайба D16 (10). Затем к раме прикрутите сиденье (4) и упор в грудь (5) комплектом крепежа: болт М10х25 (6), шайба D10 (9) (рис.1).



Рис.1