
NL 13

Гравитрон

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основная рама | 1 шт. |
|  | Направляющая | 2 шт. |
|  | Центрирующая втулка | 2 шт. |
|  | Кожух спереди | 1 шт. |
|  | Кожух спереди/сверху | 1 шт. |
|  | Кожух сзади | 1 шт. |
|  | Кожух сзади/сверху | 1 шт. |
|  | Болт М10х50 | 2 шт. |
|  | Винт М10х12 установочный с вн.шестигранником | 2 шт. |
|  | Винт с полукруглой головкой М10х20 | 16 шт. |
|  | Зажим для троса «Duplex» | 1 шт. |
|  | Коуш стальной | 1 шт. |
|  | Шайба D10 | 18 шт. |
|  | Грузоблок-верхний груз | 1 шт. |
|  | Груз 5 кг | 15 шт. |
|  | Стопор троса | 1 шт. |
|  | Фиксатор грузоблоков | 1 шт. |
|  | Трос металлополимерный ПР 6,0 (черный) L= 5 м | 1 шт. |

1. На основной раме (1) в демпфера вставьте направляющие (2), наклонив направляющие, поочередно наденьте грузоблоки 5 кг – 15 шт. (15); следом наденьте верхний груз с флейтой (14); сверху на направляющие (2) наденьте центрирующие втулки (3). Затем через отверстия в раме (1) вкрутите во втулки (3) комплект крепежа: болт М10х50 (8); шайба D10 (13). При помощи фиксатора (17) установите необходимую Вам нагрузку (рис.1).

Примечание: при необходимости опустите рычаг, оттянув ручку замка.




Рис.1

1. Проденьте коуш (12) через рым-болт на верхнем грузе (14). Возьмите один свободный конец троса (18), проденьте его через стопор (16); затем вложите трос в зажим Duplex (11), обогнув два болта с одной стороны; далее оберните трос вокруг коуша (12) и вернитесь в зажим (11), снова обогнув болты, но с другой стороны. Затяните как можно сильнее планку зажима. Затем протяните трос (18), как указано на схеме, свободный конец троса вставьте в законцовку и затяните при помощи 2-х установочных винтов М10х12 (9) (рис.2)




Рис.2

1. Кожуха (4,5,6,7) прикрутите комплектом крепежа: винт М10х20 с полукруглой головкой и вн. шестигранником (10), шайба D10 (13) (рис.3).




Рис.3