NL 302

Жим ногами

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция | Наименование | Кол-во |
| 1 | Рама слева | 1 |
| 2 | Рама справа | 1 |
| 3 | Перемычка | 2 |
| 4 | Перемычка под спинку | 1 |
| 5 | Перемычка под сиденье | 1 |
| 6 | Сиденье 300х560 | 1 |
| 7 | Спинка 450х1000 | 1 |
| 8 | Рама под спинку | 1 |
| 9 | Регулировка с замком | 1 |
| 10 | Каретка | 1 |
| 11 | Перемычка с демпфером | 1 |
| 12 | Заглушка на раму слева | 1 |
| 13 | Заглушка на раму справа | 1 |
| 14 | Кожух слева | 1 |
| 15 | Кожух справа | 1 |
| 16 | Фиксирующая вставка | 4 |
| 17 | Труба направляющая 40х4 | 2 |
| 18 | Винт М6х10 вн. шестигранник DIN 912 оц. | 12 |
| 19 | Болт М10х35 DIN 933 оц. | 4 |
| 20 | Болт М10х70 DIN 931 оц. | 6 |
| 21 | Болт М10х125 DIN 931 оц. | 12 |
| 22 | Болт М10х130 DIN 931 оц. | 10 |
| 23 | Болт М10х140 DIN 931 оц. | 1 |
| 24 | Болт М16х70 DIN 931 оц. | 4 |
| 25 | Болт М16х130 DIN 931 оц. | 2 |
| 26 | Гайка М10 самостопорящаяся DIN 985 оц. | 25 |
| 27 | Шайба D16 плоская DIN 125 оц. | 6 |
| 28 | Шайба D10 плоская DIN 125 оц. | 54 |
| 29 | Накопитель | 2 |




Рис.1




Рис.2




Рис. 3




Рис. 4