NL 306

Пресс-брусья

(инструкция по сборке)



Комплект поставки



1. Рамы (1 и 2) соеденяются перемычкой под спинку (4) и перемычкой (3) крепежным комплектом болтов М10х20 (7) и шайб D10 (9).(Рис. 1).





Рис.1

1. Подлокотники (6) прикручиваются на рамы (1 и 2) болтами М10х70 (8) через шайбы D10 (9). (Рис. 2).

Рис. 2

1. Спинка (5) крепится к перемычке под спинку (4) на пару болтов М10х70 (8) через шайбы D10 (9). (Рис.3).




Рис.3