IK 115

Скамья с изменяемым углом наклона ЭКОНОМ

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Спинка | 1 шт. |
|  | Рама скамьи | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. При помощи комплекта крепежа: болт М10х20 (4); болт М10х60 (5); шайба D10 (6); присоедините сиденье (1) и спинку (2) к раме скамьи (3).




Рис.1