NL 105

Скамья с изменяемым углом наклона спинки

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама скамьи | 1 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Спинка | 1 шт. |
|  | Болт М10х25 | 2 шт. |
|  | Болт М10х70  | 2 шт. |
|  | Шайба D10  | 4 шт. |

1. К раме (1) прикрутите спинку (3) и сиденье (2) комплектами крепежа: болт М10х70 (5); шайба D10 (6); болт М10х25 (4), шайба D10 (6), соответственно (рис.1).



Рис.1