NL 303

Гакк-машина

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама в сборе | 1 шт. |
|  | Спинка | 1 шт. |
|  | Подголовник | 1 шт. |
|  | Подушка под плечи | 1 шт. |
|  | Втулка накопителя | 2 шт. |
|  | Болт М10х70 | 10 шт. |
|  | Болт М16х140 | 2 шт. |
|  | Шайба D10 плоская | 10 шт. |
|  | Шайба D16 плоская | 2 шт. |

1. К раме (1) прикрутите спинку (2), подголовник (3) и подушки под плечи (4) комплектом крепежа: болт М10х70 (6), шайба D10 (8).

Прикрутите втулки накопителя (5) комплектом крепежа: болт М16х140 (7), шайба D16 (9) (рис.1).




Рис.1