IK 113

Скамья универсальная мобильная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама скамьи | 1 шт. |
|  | Сиденье | 1 шт. |
|  | Спинка | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Шайба D10 плоская DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. При помощи комплекта: болт М10х20 (4); шайба D10 плоская (6) прикрепите сиденье (2) к раме скамьи (1). При помощи комплекта болт М10х60 (5); шайба D10 плоская (6) прикрепите спинку (3) к раме скамьи (1) (рис.1).




Рис.1