IK 203

Стойка для профессиональных гантелей на 10 пар горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама для гантелей | 2 шт. |
|  | Стойка боковая | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 | 8 шт. |
|  | Гайка М10 | 8 шт. |
|  | Шайба D10  | 8 шт. |

1. Скрутите рамы для гантелей (1) и боковые стойки (2) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (3), гайка М10 (4), шайба D10 (5) (Рис.1). ****

Рис.1