IK 207

Стойка для дисков диам. 26 мм

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вертикальная стойка | 1 шт. |
|  | Нижняя рама | 1 шт. |
|  | Накопитель для дисков | 3 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 4 шт. |
|  | Винт М10x30, вн. шестегранник | 3 шт. |
|  | Гайка М10 DIN 934 оц. | 4 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. Соедините нижнюю раму (2) и вертикальную стойку (1) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (4); гайка М10 (6); шайба D10 (7).



Рис.1

1. При помощи винт М10x30 (5) присоедините накопители для дисков (3) к вертикальной стойке (1).



Рис.2