
IK 208

Стойка для дисков и грифов диам. 26 мм

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вертикальная стойка | 1 шт. |
|  | Нижняя рама | 1 шт. |
|  | Накопитель под диски | 3 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 4 шт. |
|  | Винт М10х30 DIN 912 оц. вн. шестегранник | 3 шт. |
|  | Гайка М10 DIN 934 оц. | 4 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. Соедините нижнюю раму (2) вертикальную стойку (1) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (4); гайка М10 (6); шайба D10 (7).




Рис.1

1. При помощи винта М10х30 (5) закрепите накопитель под диски (3) в вертикальной стойке (1)




Рис.2