IK 309

Шведская стенка

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перекладина | 6 шт. |
|  | Перекладина завтуленная | 3 шт. |
|  | Стойка левая | 1 шт. |
|  | Стойка правая | 1 шт. |
|  | Болт М10х30 DIN 933 оц. | 6 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 6 шт. |

1. При помощи перекладин (1); перекладин завтуленных (2) и комплекта крепежа: болт М10х30 (5); шайба D10 (6) соедините стойку левую (3) и стойку правую (4)



Рис.1